## banden profiel

Het profiel verschilt per band. Geen profiel hoeft niet te betekenen dat er geen grip is!. Denk aan een Formule 1 wagen. Bij droog weer rijden deze auto's op een band zonder profiel. Bij regen hebben ze een band met profiel. Water wordt via de gootjes in de band naar de zijkant afgevoerd. Als dit niet gebeurt, krijg je aquaplaning. Je zweeft dan over een waterfilm over de weg en hebt geen grip.

Gladde banden worden ingezet als de ondergrond niet beschadigd mag worden. Denk aan gras maaien op een green van een golfbaan. Banden met grip zijn nodig in ruw en slecht toegankelijk terrein.

De profieldiepte van de aanhanger moet minimaal 2 millimeter zijn. Gebruik hiervoor een profieldieptemeter. Zie video op de volgende bladzijde.