## peilstok

Een tweetaktmachine, zoals de motorzaag heeft geen oliepeil. Olie zit gemengd met de brandstof. (mengsmering) De fabrikant kiest vaak voor een tweetaktmachine, als de machine in alle standen moet werken. Bij een motorzaag hou je de zaag in alle standen vast. Olie zal door de zwaartekracht niet alle delen meer smeren en het gevolg is een vastloper.

Een dieselmotor werkt ook volgens het principe van een viertaktmotor. Hoe kun je het verschil zien met een "gewone" viertaktmotor? Zie volgende bladzijde.

Onder zie je dat op de peilstok 2 punten zitten. Het bovenste puntje is de maximumstand. Het onderste puntje de minimum stand. Op deze peilstok staat het niveau tussen deze 2 punten. Je kunt iets olie bijvullen, maar dat hoeft nog niet.