## banden spanning

bandenspanning en profiel meten

Bandenspanning:

De bandenspanning meet je met een meter. De voorgeschreven bandenspanning vind je in het intruktieboekje. Meestal is de druk tussen de 1,5 en 2 bar.

Op het bouwland laat men wel eens lucht uit de banden van een tractor. Doordat de bandenspanning lager is, krijg je minder insporing op het bouwland. Op de rijweg wordt de bandenspanning verhoogd. Bij een te lage bandenspanning krijg je slijtage op de zijkant van de band. En te hoge bandenspanning is ook niet goed. Op het midden van de band krijg je veel meer slijtage. Er is nog een gevaar bij te hoge bandenspanning. Zie video.

te hoge bandenspanning is ook niet goed