## bewerkingsdelen

De bewerkingsdelen zijn onderdelen die het gewas of de grond bewerken. Denk aan messen, klepels, haken enzovoort.

Bewerkingsdelen moet je slijpen. Daarnaast kunnen bewerkingsdelen los trillen. Dergelijke bewerkingsdelen moet je vastzetten. Als een bewerkingsdeel is versleten, dan moet je het vervangen. Vooral in aanraking met grond kunnen bewerkingsdelen snel slijten. Denk maar aan het mes van een kantensnijder!

slijpen kan met een vijl, maar ook met een slijpschijf. Let er wel op dat je de juiste schijf gebruikt. Voor elk materiaal heb je andere schijven (steen, metaal)

Voor het afbramen heb je een afbraamschijf. Je schuurt het oppervlakte door de schijf onder een hoek van 15 graden te houden. Voor het doorslijpen van metaal heb je doorslijpschijven.

Messen moeten na het slijpen in balans zijn. Bij verkeerd slijpen voel je dat de machine bij veel toeren gaat trillen. Als de machine gaat trillen moet je de machine direct stilzetten en de oorzaak opsporen. Oorzaken kunnen zijn:

Verstopping, vervuiling, slijtage of breuk.

De gevolgen zijn: schade aan lagers, scheuren in het frame en gezondheidsproblemen (dove vingers)