## overbrenging

Aan elke machine zitten draaiende delen die moeten zorgen voor de overbrenging van de aandrijving. Meestal gebeurt dat met

Assen. (voorbeeld bosmaaier)

Tandwielen: (voorbeeld versnellingsbak auto)

Kettingen: (voorbeeld grasmaaiers)

V snaren: (voorbeeld kantensteker)

Assen en tandwielen moeten woren gesmeerd. Meestal zitten er vetnippels, die je moet smeren.

Kettingen en V snaren moet je op spanning houden. V snaren hebben de juiste spanning als je de V snaar op de grootste lengte nog net met de hand een kwart slag kunt draaien. Een te strakke V snaar zorgt voor extra slijtage van de lagers. Bij een te slappe V snaar gaat de snaar slippen en zal slijten. Controleer de V snaar ook regelmatig op haarscheuren.