## 2 takt

2 takt animatie

In 2 slagen wordt de machine aangedreven. In de eerste slag wordt het mengsel samengeperst en worden de rookgassen afgevoerd. De tweede slag is de arbeidsslag en gelijktijdig wordt brandstof aangezogen.

Zie onderstaande link

Nadeel van de tweetakt is dat niet alle brandstof zal verbranden. Een deel zal onverbrand naar de uitlaat gaan. Voordeel is dat de machine bij genoeg toeren, door de vele arbeidsslagen genoeg vermogen levert. Ook zijn deze machines licht van gewicht.

Nog een voordeel: met een membraamcarburateur kan de machine in elke gewenste stand werken.