## bougies

Een tweetakt en een viertakt hebben bougies. (foto links. Let op het rode blokje boven) Aan de bougie vindt je een stroomdraad. De bougie geeft een vonkje af, waardoor het mengsel gaat verbranden.

Een dieselmotor werkt anders. Diesel ontbrand bij een bepaalde temperatuur vanzelf. Daarom moet je een diesel voorgloeien. Op een dieselmotor zitten geen bougies. In plaats daarvan zitten er verstuivers op de machine. Je herkent ze aan de "buisjes", die naar het motorblok lopen (rechtsonder op de onderstaande foto)