## slijpen zaagblad

slijpen zaagblad

Voordat je gaat vijlen, controleer je de zetting. De tanden moeten iets naar buiten staan, anders zal het gezaagde hout niet afgevoerd kunnen worden.

Je slijpt het zaagblad met een ronde vijl van 5,5 millimeter doorsnede. De vijlhoek is 15 graden.

Vijl langere beitels vaker, zodat de beitels dezelfde lengte krijgen.

Vijl steeds van je af en let er op dat de punten van de beitels steeds naar voren staan. Zie afbeelding