# bedrijfsklaar maken

Bedrijfsklaar maken
De volgende zaken worden gecontroleerd in de werkhal;
•Juiste garnituur + beschermkap
•Garnituur scherp
•BLOK
•Brandstof
•Lucht (filter)
•Olie (vet tandwielhuis. Niet te veel. Te weinig = heet)
•Koeling
•AV rubbers: scheurtjes
•Starterkoord: controle
Bij aankomst op de werkplek doen we de volgende controles;
•Aantrekken PBM's
•Afhangen draagstel
•stuur afstellen
•machine in balans?
•aftanken
•proefstart. Let bij de proefstart er op dat je de choke kort gebruikt. Anders verzuipt de machine. Als de machine stationair draait, mag het garnituur niet meedraaien. Gebeurt dit wel, dan moet dit verholpen worden.

vet in de kop