## werktechniek zaagblad kleine bomen

velling

Een dunne boom tot 12 centimeter dikte kun je met een bosmaaier met zaagblad omzagen. zaag de boom tot 1/4e gedeelte in op de plek waar je de boom wilt laten heen vallen. Zaag nu iets hoger de boom van de andere kant in. Je hoeft de boom niet helemaal door te zagen. Je kunt de boom het laatste stukje omduwen als je een breuklijst laat staan. Zaag zo dicht mogelijk bij je beschermkap en het liefst aan de linkerkant van de beschermkap. Als je te veel met de voorkant zaagt, kun je een kick back krijgen. Zie video hieronder.

kick back