## draadkop onderhoud

Het verlengen van de draden gaat vaak semi automatisch. Door met de kop op de grond te tikken, terwijl je gas geeft, zal het draad verlengd worden. Te lang draad zal door het afkortmes worden afgesneden. Ga je te lang door met maaien zonder de draden te verlengen, dan kan het draad in de kop zitten. Dan moet je de kop demonteren en nieuw draad er in doen. In de video zie je hoe dat moet. Ook als al het draad is gebruikt, moet je deze klus uitvoeren.

Trouwens; Het plastic breekt bij het maaien af. Je zult dus in het terrein het plastic weervinden! Kan dit schadelijke gevolgen hebben voor de omgeving?

draad verlengen