## de bouw

•Motor: De meeste bosmaaiers hebben een 2-takt motor. Dit omdat de machine dan in elke gewenste positie gehouden kan worden. Er zijn echter een paar fabricanten die een 4 takt motor op mengsmering hebben uitgebracht. 4 takt motoren zijn namelijk zuiniger en door het lagere toerental maken ze minder geluid.

•Maaiboom: De maaiboom is de aandrijfas van de motor naar het tandwielhuis.
•Stuurboom: De stuurboom is er in 2 types: gebogen en recht. Rechte sturen worden gebruikt voor machines waar je vooral mee zaagt, terwijl de gebogen sturen prettiger werken bij licht werk zoals gras maaien.
•Ophangoog: Met dit oog kun je er voor zorgen dat de machine in balans is. Een goed afgestelde bosmaaier zweeft met het garnituur net boven de grond.
•Draagstel: Dit wordt ook wel tuig of genoemd. Dankzij dit draagstel wordt het gewicht van de machine verdeeld over de schouders en de rug.
•Tandwielhuis: De as van de maaiboom draait rond. In het tandwielhuis wordt deze beweging omgezet in een draaiend garnituur.
Het tandwielhuis is instelbaar in elke gewenste hoek. Als je op een helling werkt, kun je het garnituur onder dezelfde hoek instellen.
•Garnituur: Dit is de naam voor het maaigereedschap. Veel gebruikt zijn draad, slagmes en zaagblad.
•Beschermkap: Er zijn diverse modellen. Bij elk garnituur hoort een andere beschermkap. Als je wisselt van garnituur, moet je dus ook een andere beschermkap plaatsen!