## starten

starten 2021

Start en proefstart

Een koude motor kun je het best starten door met een voet in het handvat te gaan staan. Met 1 hand hou je de beugel vast, terwijl je met de andere hand aan het starterkoord trekt. Veel machines hebben een knop, waardoor je minder compressie voelt bij het starten. Je kunt de machine makkelijker aantrekken. Als de machine loopt (denk aan snel de choke weer uit doen), controleer je of de kettingrem werkt. Daarna kijk je of er olie via het geleiderblad wordt getransporteerd. In de sneeuw is dit heel goed te zien, maar op een boomstam kun je het ook goed waarnemen.

Als de machine warm is, kun je de machine ook starten door deze tussen de knieën te klemmen. Wat je niet mag doen is de machine te starten door de machine van je af te gooien, terwijl je de machine met 1 hand vast houdt. Dit is een onveilige handeling. Nooit doen!!!!