# de ketting

Onderdelen ketting:

De aandrijfschakels houden de ketting op het geleiderblad. Ze nemen ook de olie mee door de sleuf in het geleiderblad.

De tussenschakels zorgen voor de ruimte tussen de beiteltanden. Met pompnagels of klinknagels kan de ketting goed ronddraaien.

De beiteltanden bestaat uit verschillende onderdelen. Aan de voorkant zit onder de teen, bovenop zit de dieptesteller. Achter onder noemen we de hiel, de bovenkant het dak. Het hoogteverschil tussen de dieptesteller en het dak bepaalt welk plakje hout er van de boomstam wordt afgeschaafd. Het puntje wat buiten de ketting uitsteekt, noemen we het scherp. Alleen met dit puntje wordt het hout gesneden.