## slijp hulpmiddel

Er zijn veel manieren om kettingzaag kettingen te slijpen. Met diverse machines maar ook met behulp van verschillende handslijp gereedschappen. Over het algemeen is het slijpen met de hand het beste voor uw zaagtanden aangezien er amper warmte bij vrij komt.
Te warm geworden zaagtanden zijn na de slijpbeurt minder hard een daardoor wat sneller weer bot. Ook is de kwaliteit van het handwerk afhankelijk van de nauwkeurigheid van de man met de vijl in de hand.
Het nieuwste op de markt is een slijpset. Hierbij zijn zowel de slijphoek als de tandlengte 100% identiek per geslepen zaagtand. Via het monteren van een slijpmal op de zaaggeleider worden de zaagtanden met een hardmetalen slijpstift 'koud' gefreesd.
De houder is universeel, de slijpstiften zijn verkrijgbaar in 4 maten met de doorsneden: 4 / 4,8 / 5,2 / 5,5 mm. Hiermee zijn vrijwel alle ketting te slijpen m.u.v. hardmetalen kettingen. Zie foto links.