## dagelijks onderhoud

ketting op spanning

Voor gebruik:
•Ketting scherp?/spanning?/beitellengte?
•Luchtfilter/koeling controleren
•AV rubbers/veren controleren
•Starterkoord controleren.
•bouten en moeren controleren.
Op de werklocatie:
•Brandstof tanken
•Kettingolie bijvullen
•Proefstart (controle kettingrem /smering / bij stationair toerental moet de ketting stil staan)
Tijdens het werk:

- Is de ketting nog scherp? (spaandikte / aanslag op beiteltand)
- Kettingspanning nog goed?
- Evt. Slijpen in het veld of ketting weer op spanning brengen.
- evt. tanken en kettingolie bijvullen
- •Evt. Luchtfilter (dood hout of in zomer bij droog weer)

Na afloop in de werkplaats:

- geleiderblad omwisselen
- machine schoonmaken

KLUS

•K - ketting
•(scherpte + dieptesteller)
•Kettingspanning
•Kettingblad/ geleider (controle + reinigen, evt. braam verwijderen, blad draaien).
•Kettingrem (controle + reinigen)
•L - luchtfilter reinigen (droog)
•U - uitwending reinigen
•S - schroeven, bouten en moeren, Starten en proefdraaien.

ketting op spanning met de stelschroef