## Bouw

Bouw

De meeste zagen worden aangedreven door een 2 takt motor. Dus brandstof en olie gemengd. Toch heb je 2 tanks op de machine. De achterste tank is voor de brandstof, de voorste wordt gevuld met olie om de ketting te smeren. Omdat deze olie op de grond beland bij het zagen, is het verplicht om biologisch afbreekbare olie te gebruiken. Op een machine zitten 6 veiligheidsvoorzieningen;

1. Veiligheidsgas. Je moet met je handpalm een knop indrukken, voordat je gas kunt geven.

2. Verbreed handvat. Als de ketting er af schiet, komt de ketting tegen het handvat.

3. Kettingvanger. Deze is van aluminium en zit aan de onderkant, vlakbij e ketting. De vanger vangt de ketting op bij breuk. Omdat hij van aluminium is, zal de kettingvanger vervormen in plaats van afbreken. Na een breuk moet je wel de kettingvanger vervangen.

4. Veiligheidsketting. Op een tussenschakel zit op het eind een uitstulping, waardoor hout wordt begeleidt naar de beiteltand. Hierdoor is de kans op een kick back kleiner.

5. Kettingrem. Met de rem kun je de ketting binnenm 0,2 seconden tot stilstand brengen.

6. AV rubbers of veren. Deze zorgen voor minder trillingen