## Informatieboek

Elektrisch booglassen; Het lasapparaat
Lassen doe je met een lasapparaat.De meeste lasapparaten zijn elektrische apparaten.

Elektrisch booglassen; Veilig lassen
Elektrisch lassen is een gevaarlijk werkje.Je werkt met stroom, hoge temperaturen, ultraviolette stralen en metalen voorwerpen.

Elektrisch booglassen; De techniek van het lassen
De techniek van het lassen bestaat uit het starten van de elektrische boog, het hechten van de metalen delen en het leggen van de las.

Elektrisch booglassen; De las
De ene las is de andere niet.Een binnenhoeknaad las je anders dan een buitenhoeknaad.

Elektrisch booglassen; Krimpverschijnselen
Metaal zet bij warmte uit.Als het daarna afkoelt, krimpt het weer.