## TC2.4 - Doorsnede en gevels

Inleiding Bestudeer de definitief ontwerptekening die verstrekt is door de docent. Lees ook goed de projectcontext om de juiste eisen en materialen te verwerken in de tekeningen. Opdracht Teken schaal 1:100 een langsdoorsnede en een dwarsdoorsnede in overleg met de docent. Teken schaal 1:100 vier gevels Eindproduct Een acad tekening 1:100 op A3 format omzetten in pdf en inleveren op itslearning.

Relatie Kwalificatiedossier | Werkproces 1.3 Werkproces 1.5
Extra bronnen |