## TS2.2 - Berekening kolom

Inleiding De dragende constructies van een bouwproject moeten nauwkeurig berekend worden . Dit is het werk van een constructeur. Ook tekend de constructeur de aansluitconstructies. Opdracht Tijdens de lessen sterkteleer van deze periode ga je oefenen met het berekenen van kolommen van hout en staal. Voor de hoekkolom van het gastenverblijf ga je een berekening opzetten. De belastingen inclusief veiligheid zijn als volgt: Dak 3 kN/m2 Vloer 12 kN/m2 Bereken de totale belasting op de kolom ( F tot) in kN Bereken welke koker profiel geschikt is als de max spanning in het staal fyd =235 N/mm2 Teken de aansluiting van de kolom met de fundering en de vloer in potlood op A3 Eindproduct Een complete berekening van de hoekkolom met de keuze van het geschikte profiel . Een A3 tekening met de aansluitconstructies. Beide eindproducten inleveren in pdf op itslearning.

Relatie Kwalificatiedossier | Werkproces 1.4
Extra bronnen | Tabellenboek Coflex