## 6. Maatvoering

Bij het maken van het ontwerp let je op de praktische uitvoerbaarheid. De maatvoering is hierbij belangrijk. Pas deze aan de te gebruiken materialen aan. De maten van materialen vind je op websites met/of catalogi van diverse fabrikanten. Probeer zoveel mogelijk om kap- en hakwerk te voorkomen, wat immers het project onnodig duurder maakt.

Behalve met de maten van materialen houd je in je ontwerp ook rekening met min of meer vaste maten voor de onderdelen in een tuin:

Paden

kleine tuin: 0.60-1.00 m (1-persoonspad)

grote tuin: 1.20-1.50 m (2-persoonspad) of 1.80-2.40 (3-persoonspad)

Breedte van een oprit

2.50-3.00 m

Grootte van een terras

3 m2 per persoon

Maten van zitplaats

0.45 m breed, 0.35-0.45 m hoog, 0.60 m diep per zitplaats

Op- en aantrede bij een trap

Deze bereken je met de trapformule: 2x tredehoogte + 1x de paslengte = paslengte (0.60-0.70 m)

Minimale tredebreedte = voetgrootte (0.30 m)

Maximale tredehoogte = 0.16 m

Hoogte omheining

Besloten 1.80-2.00 m

Vrij uitzicht maximaal 1.20 m