## 4. Uitvoeringsvoorbereiding

Als het ontwerp klaar is moet het uitgezet worden. Hiervoor maak je een uitzettekening of matenplan.

Een uitzettekening of matenplan is een plattegrond waarop de belangrijkste lijnen, punten en hoogten van het ontwerp staan, en ook relevante afstanden van onderdelen tot deze lijnen zijn aangegeven.

Zo'n tekening maak je door de omtrekslijnen van de belangrijkste onderdelen van het definitieve ontwerp over te trekken. Trek ook een (rode) hoofdmeetlijn die makkelijk in het veld te bepalen is en vrij ligt. Bijvoorbeeld een lijn die evenwijdig aan de gevel ligt. Laat vervolgens loodlijnen neer vanuit (logische) punten die je wilt vastleggen naar de hoofdmeetlijn. Schrijf bij het begin van de loodlijn de afstand vanaf het beginpunt van de hoofdmeetlijn. Bij het eind van de loodlijn doe je hetzelfde. Het begingetal onderstreep je enkel, het eindgetal dubbel.