# Berekening van de U-waarde - Extra stof!

Je hebt net berekeningen gemaakt met de U-waarde, de warmtedoorgangscoëfficiënt.

Deze valt ook weer te berekenen.

De doorgang U is namelijk het omgekeerde van de weerstand R tegen die doorgang.

Rc = de totale thermische weerstand van een constructie (c), de som van de overgangs- (RS1 en RS2) en materiaallaagweerstanden (Rm).

Rc = RS1 + Rm + RS2

Voorbeeld: Een glasruit van 5 mm dikte heeft een oppervlakte van 3 m2. De kamertemperatuur is 19˚C, de
buitentemperatuur bedraagt -3˚C. Bereken het warmteverlies per uur in MJ.

Oplossing: Eerst moeten we de warmtedoorgangscoëfficiënt berekenen.
Rc = RS1 + Rm + RS2 (in tabel 11.1 op blz. 217 zie je dat RS1 = warmteovergang binnenzijde,
Rm =warmteovergang materiaal en RS2 = warmteovergang buitenzijde.)

RS1 = 1/5 (5 is het gemiddelde van 2 en 8)

RS2= 1/5 (55 is het gemiddelde van 10 en 100)

Rm = 0,005 / 0,8 (zie tabel 11.6, 4e regel van onder)

Rc = 1/5 + 0,005/0,8 + 1/55 = 0,22443... m2K/W

Q = A . t . ∆T . U = 3 . 3600 . (19 - -3) . 4,45573.. = 3 . 3600 . 22 . 4,45573... = 1.058.673 J = 1,059 MJ.