## Opdracht 1

Nieuwe spoorbrug gezien vanaf de IJssel, kijkende richting het oosten (stroomopwaarts). Rechts Gelderland, links Overijssel.

Een dilatatievoeg is een voeg die als functie heeft het uitzetten en krimpen van materialen, ook wel werking genoemd, op te vangen. Zo wordt voorkomen dat materialen scheuren door deze geïntroduceerde spanningen.

Dilatatievoeg in een brug, om
schade te voorkomen bij thermische
uitzetting. Metalen hebben over
het algemeen een hoge uitzettings-
coëfficiënt.

Een veel voorkomende oorzaak van het krimpen en uitzetten van materiaal is het verschil tussen zomerhitte en winterkou. De Hanzeboog (een spoorbrug over de IJssel bij Zwolle) is gebouwd met één vast punt op de linkeroever. Hij bestaat uit een ongeveer 1 kilometer lang stalen frame. Aan de Zwolse kant van de brug bevindt zich een dilatatievoeg, ook wel compensatieinrichting genoemd. Deze overbrugt een lengteverschil van bijna....

Bereken hoe groot deze voeg zijn moet.

Ga uit van -10˚C in een koude nacht en 35˚C tijdens de warmste dag.

Lever je uitwerking in via Blackboard.

Extra vraag: heeft het invloed als de brug vol in de zon staat?