## Warmtegeleiding

Bij warmtetransport door geleiding (ook wel conductie genoemd) verplaatst de warmte zich door de stof heen. De warmte wordt door de moleculen van de stof aan elkaar doorgegeven.

Conductie vindt vooral plaats via de fundering en het skelet van een gebouw.

Een stof die de warmte niet goed geleid, noem je een isolator. Plastic en hout zijn voorbeelden van isolatoren.

De warmtegeleiding van elk bouwmateriaal wordt uitgedrukt in W/mK.
Hoe lager de warmtegeleiding van een materiaal, des te beter de isolatie-eigenschappen.

Materiaal | Warmtegeleiding, W/mK
--- | ---
Koper Aluminium Staal Water Haar Hout Steenwol Lucht | 372 204 52 0.613 0.35 (afhankelijk van o.a. dikte) 0.08–0.30 0.036 0.0263

Tabel: Warmtegeleiding van geselecteerde materialen bij kamertemperatuur / 11.6 uit TB