## Stap 1

Pak de twee bouwtekeningen.
Teken op stevig karton alle gevels op een schaal van .
Dus elke meter in werkelijkheid wordt in de tekening cm.
Teken nu ook de dakdelen en de schoorsteen op dezelfde schaal.
Om de buitenkant compleet te maken, teken je ook de vloer.
Gebruik een schaar of stanleymes om alle onderdelen uit karton te knippen/snijden.
Maak nu ook de vloer van de verdieping, de binnenmuren en de trap.
Hoe meer er af is, hoe mooier het resultaat.
Als jullie alle onderdelen hebben, zetten jullie de maquette in elkaar.
Het is leuk als één van de dakdelen afneembaar is, dan is het mogelijk binnenin te kijken.