## U3.1 - Maatvoeren

Inleiding De bouw kan gaan starten als de bouwvergunning verleend is. Voordat de aannemer met de bouw kan beginnen zal hij eerst een bouwplaats-inrichting gaan maken. Daarna zal de gemeente zorg dragen dat op de bouwplaats de juiste plaats wordt aangegeven waar precies de woning gebouwd moet worden. Hiervoor worden vaak 2 piketten op de hoekpunten geplaatst. Daarna kan de aannemer zelf zijn maatvoerder de overige hoekpunten uit laten zetten. Als dit gedaan is kan de bouwput uitgegraven worden. Opdracht Teken schaal 1:50 alleen de buitenlijnen van de plattegrond begane grond van de woning met de 2 garage’s. Daarna ga je uitrekenen vanuit een opstelpunt ( wat door de docent wordt aangegeven.) wat de afstanden en de hoeken zijn t.o.v. het opstelpunt. Dit wordt in een tabel aangegeven. Met de gemaakte tekening en de tabel kunnen jullie het gebouw met een theodolith buiten gaan uitzetten. oor de docent voordat je hem inlever op it’s learning Eindproduct Een acad tekening 1:20 op A3 format omzetten in pdf en inleveren op itslearning. Een tabel in Excel met hoeken en afstanden vanuit het opstelpunt. Verslag van de uitvoering in een stappenplan verduidelijkt met foto’s.

Relatie Kwalificatiedossier | Werkproces 3.1 en 3.2
Extra bronnen | Coflex Bouwmeten