## LED-lampjes

LED-lampjes zetten elektrische stroom om in licht, en zijn dus ook actuatoren.

Benodigdheden:
- Jumper draden: Rood, zwart en nog een willekeurige draad
- Een LED-lampje
- Een 220 Ohm weerstandje (voor een overzicht van de kleurcodering kun je de volgende link gebruiken: http://www.esdsite.nl/elektronica/kleurcode.html)

Maak nu het volgende circuit:
Plaats de rode draad in de 5V uitgang op de Arduino en in de + kolom op het broodbord.
Plaats de zwarte draad in de Ground uitgang op de Arduino en in de - kolom op het broodbord.
Plaats het LED-lampje in het broodbord met de poten in 2 verschillende rijen van het broodbord. Plaats de lange poot in de rij boven de korte poot.
Verbind nu de lange poot van het LED-lampje met poort 2 met de draad die nog over is.
Plaats hiervoor het ene uiteinde van de draad in poort 2, het andere uiteinde plaats je op het broodbord in de rij waar ook de lange poot van het LED-lampje in zit.
Tenslotte plaats je de 220 Ohm weerstand op het broodbord. Het ene uiteinde van de weerstand plaats je in de rij waar ook de korte poot van het LED-lampje in zit.
Het andere uiteinde plaats je in de - kolom. Het circuit is nu rond.

Code:

void setup() { // declare the LED pins as outputs: pinMode(2,OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(2, HIGH);// turn the LED on pin 2 on delay(1000);//wait for a second digitalWrite(2,LOW);//turn the LED on pin 2 on delay(1000);//wait for a second }

Je hebt nu weer een knipperend LED-lampje, zoals je al eerder hebt gezien. Nu hebben we het LED-lampje niet via poort 13 op de Arduino zelf ingeplugd, maar hebben we gebruik gemaakt van het breadboard.
Op deze manier kun je meer lampjes toevoegen. Je gaat hier in volgende oefening zelf mee experimenteren.