## Aansluiten van de Arduino

Deze handleiding bestaat uit 9 stappen die je moet doorlopen om met de Arduino te kunnen werken. De laatste stap is een test om te controleren of je alles goed hebt gedaan.

1. Leg een Arduino, een USB-kabel en een LED-lampje klaar
2. Download de Arduino software
   http://arduino.cc/en/Main/Software
3. Sluit de Arduino aan op de computer met de USB-kabel aan op de computer.
   Een groen LED-lampje (ON) op de Arduino zal gaan branden.
4. Installeer de Driver
   Na stap 3 zal de computer zelf beginnen met de installatie van de driver software. De computer kan dit echter niet helemaal zelfstandig, je moet nu achtereenvolgens het volgende doen:
   Klik op het Start menu en open het Control Panel.
   In het Control Panel ga je naar ‘System and Security’.
   Vervolgens selecteer je ‘System’.
   Open tenslotte de ‘Device Manager’.
   Klik in de Device Manager op ‘Ports (COM & LPT)’, hier moet nu de Arduino Uno (COM3) zichtbaar zijn.
   Als de Arduino hier NIET bijstaat, zoek dan in ‘Other Devices’ naar ‘Unknown Device’.
   Klik met de rechter muisknop op ‘Arduino Uno (COM3)’ en selecteer de optie ‘Update Driver Software’.
   Selecteer nu de optie ‘Browse my computer for Driver software’.
   Je moet nu aangeven in welk mapje de Driver Software gezocht moet worden. Hiervoor klik je op ‘Browse’ en blader je via de map ‘Program Files’ naar de map met de naam ‘Arduino’, hierin staat de map ‘drivers’. Deze map moet je selecteren en vervolgens klik je op OK.
   LET OP: Selecteer NIET de map ‘FTDI USB Drivers’.
   In het volgende scherm klik je op ‘Next’.
   Windows zal de installatie nu afmaken.
5. Open de Arduino applicatie.
   Je krijgt nu het volgende scherm.
6. Open het voorbeeld van het knipperende LED-lampje.
   Ga in het ‘File’ menu naar ‘Examples’, kies vervolgens ’01. Basics’ en selecteer tenslotte ‘Blink’. Maximaliseer het gekregen scherm
7. Selecteer het juiste type Arduino
   Ga in het 'Tools' menu naar 'Board' en selecteer nu 'Arduino Uno'
8. Selecteer de juiste poort.
   Ga in het ‘Tools’ menu naar ‘Port’ en selecteer nu ‘COM3’ (of hoger).
9. Upload het programma
   Plaats het LED-lampje met de lange pin in poort 13 en de korte pin in de poort ernaast met de naam GND (afkorting van Ground).
   Upload het programma ‘Blink’ naar de Arduino door in de balk bovenaan op de tweede knop van links te klikken:
   Als je alle stappen goed hebt doorlopen heb je nu een knipperend LED-lampje.
   Je kunt nu zelf aan de slag met de Arduino!

Heb je nog een probleem met installeren van de drivers op Windows 8?
Volg dan de instructie op deze site: http://mytechblog.com/tutorials/arduino/install-arduino-drivers-on-windows-8/