## Afstand bepalen

Nu heb je net je eerste sensor aangesloten en de code daarvan beter bekeken. Om nu een andere sensor te gebruiken die net als de temperatuursensor een analoge waarde (spanning) geeft is min om meer de zelfde code nodig.

Kopiëer de code van net en sla deze op als een nieuw bestand met de naam ultrasoon_afstand.

Sluit nu de sensor als hieronder aan.

Probeer de oude code zo aan te passen dat je de spanning van de twee ultrasoon-sensors kunt weergeven op de Serial Monitor. De afstand berekenen uit die spanning komt daarna.