## Informatie over het project

De tuin is gelegen op het noordoosten, daarom geven de muren enige schaduw.
Er hangen geen boomtakken over de tuin.
De grond bestaat uit zandgrond met veel humus er in. Ph 5.5

De bodem droogt in de zomer niet uit.
Het grondwater zit op 1 meter diepte en is in de zomer en in de winter hetzelfde.
Achter in de tuin is een poortje 90cm breed.
Achter dit poortje is er parkeergelegenheid voor een bus met aanhanger of een vrachtwagen.

Bij aanvang van de aanleg wordt de tuin door de klant schoon opgeleverd.

PDF A3 Plattegrond kantoortuin Gouda

PDF A3 Situatieschets kantoortuin

Vector Works bestand kantoortuin Gouda

image2.JPG

image3.JPG

image4.JPG

image5.JPG

image6.JPG

image6.JPG

image8.JPG

image9.JPG

image10.JPG

image11.JPG