## LOTO?

# Lockout & TagOut?

#

Lockout & Tagout is een veiligheidsprocedure waarbij machines en andere krachtbronnen worden uitgeschakeld tijdens onderhouds- en herstelwerkzaamheden. Deze procedure moet ervoor zorgen dat personeel beschermt wordt tegen de gevaren van machines die in werking gesteld worden en andere vormen van energie die onverwachts ingeschakeld kunnen worden.

Lockout --> plaatsen van een slot op bijv. een uitgeschakelde hoofdschakelaar, inschakelen nu niet meer mogelijk.

Tagout --> Plaatsen van een label met aanduiding: GEVAAR, NIET IN WERKING STELLEN,

Dit slot mag enkel verwijderd worden door, naam, afdeling en vooropgestelde realisatiedatum.

Europese Richtlijn 89/655/EEG à EU-Richtlijn Arbeidsmiddelen, Ongelukken à onverwachte energie toevoer!

Lockout & Tagout: veiligheidsprocedure:

-voorkomen arbeidsongevallen à personeel!

-voorkomen schade aan machines

-machines en krachtbronnen uitschakelen

-onderhoud plegen

-herstel aan machines plegen

-anderen attent maken!

Conclusie: Personeel beschermen tegen gevaren!