## Praktijkopdracht

Maak van onderstaande figuur, op een klein montagebord, 800 x 600 mm

de relaisschakeling. Het relais is op een houtenplankje voor bedraad, dit plankje niet demonteren.

Onderzoek aan het relais zelf welke aansluitingen je nodig bent.

Bestudeer hiervoor de relaisvoet en de datasheet.

## Werkwijze:

Maak van onderstaande figuur, op een klein montagebord, 800 x 600 mm

de relaisschakeling. Het relais is op een houtenplankje voor bedraad, dit plankje niet demonteren.

Onderzoek aan het relais zelf welke aansluitingen je nodig bent.

Bestudeer hiervoor de relaisvoet en de datasheet.

0-01: Zoek de juiste aansluitklemmen van het ralais op, datasheet zie type Omron MK2PN-S.

0-02: Zoek de symbolen op van het relais, relaiscontacten, en de drukknoppen m.b.v. NEN5152.

0-03: Maak een installatiekening, i.o. met je docente, m.b.v. potlood en een liniaal.

0-04: Geef hieraan de maten, max breed 700 mm en hoog 1100 mm, en het aantal draden aan.

0-05: Teken het stroomkringschema, met potlood en liniaal.

0-06: Teken het bedradingschema met potlood en liniaal.

0-07: Noteer het bordnummer op je planlijst.

0-08: Teken met krijt en liniaal de maten op het houten montagebord.

0-09: Monteer eerst de lasdozen.

0-10: Monteer hierna het relaisblok.

0-11: Monteer nu de drukknoppen.

0-12: Knip de bedrading, zwakstroomkabel, af op juiste lengte, hart op hart + 100mm.

0-13: Monteer de bedrading met clips of in PVC buis met drukzadels.

0-14: Overlengte voorzien van een oogje (om je schroevendraaier draaien)

0-15: Sluit de draden aan, met oogjes rechtsom.

0-16: Las de draden , in de lasdozen aan elkaar, door ze te twisten.

0-17: Zorg dat ze elkaar niet raken, evt. isoleren met een stukje buitenmantel.

0-18: Sluit de installatie aan op 24 V AC (verschil tussen klem 18 V en klem 42 V).

0-19: Controleer de bedrading met het bedradingschema.

0-20: Test de schakeling.

0-21: Beoordeel je schakeling met behulp van het nakijkprotocol kabel.

0-22: Noteer het cijfer op de planlijst.

0-23: Demonteer de schakeling en draai de schroefjes van het relaisblok weer vast.