## Werken met de laser

Op het tijdstip en de dag waarop jij de laser hebt gereserveerd kun je inloggen op de onderstaande website: http://few.vu.nl/lrs

Je krijgt onderstaand scherm te zien. Klik op LOGIN for experiment om in te loggen en de laser te kunnen besturen. Als je onverhoopt niks te zien krijgt, of de website aangeeft dat het experiment offline is, stuur dan een mailtje naar r.h.prenger@vu.nl en j.m.mulder@vu.nl. We zorgen dan dat je zo snel je experiment kunt starten.

Log bij het volgende scherm in met het email adres dat je hebt gebruikt om de reservering te maken en het wachtwoord dat je op datzelfde email adres hebt ontvangen. Het systeem start nu de laser op. Dit duurt ongeveer een minuut.

Je krijgt nu het bedieningspaneel voor de laser te zien. Dit ziet er als volgt uit:

1. Dit is het fluorescentiespectrum van de laser. Wat je hierboven zit is achtergrondruis, dit komt omdat de sluiter nog dicht staat.
2. In dit spectrum kun je de lichtintensiteit volgen over de tijd zodra je de meting start.
3. Deze timer geeft aan hoe lang het experiment nog duurt. Je hebt in totaal 55 minuten om je meting te doen. Deze 55 minuten gaan in op de start van je reserveringsuur.
4. Dit lampje gaat branden als je minder dan 5 minuten meettijd hebt. Zorg dus dat je je experiment afrondt, wanneer dit lampje gaat branden.
5. Hier vind je een link naar een webcam die de proefopstelling filmt.
6. Hier vind je een link naar een webcam die de plant filmt waar je een meting aan verricht.
7. Met deze knoppen kun je de laserintensiteit instellen. Vergeet niet op change te klikken zodra je een andere intensiteit hebt geselecteerd, anders stelt de laser niets in.
8. Met deze knoppen kun je de positie van de plant veranderen. De plant staat op een plateau dat kan bewegen. Op deze manier kun je de laserstraal op verschillende plekken op de plant richten. Met de knop small/large kun je instellen of je de pot met grote of kleine stappen wil verplaatsen.
9. Met deze knop kun je de sluiter open of dicht zetten. Wanneer de sluiter gesloten is, valt er geen licht op de plant en kun je dus niet meten.
10. Dit lampje brandt wanneer de laser zich aan het instellen is. Je kan dan even geen instellingen wijzigen.
11. Dit zijn de instellingen voor de tijdsmeting. Je kan instellen hoe vaak er een sample wordt genomen in seconden. Als deze op 0.5 staat betekent dat dus dat er elke halve seconde een sample wordt genomen.
12. Met deze knop kun je de data van spectrum het fluorescentiespectrum mailen, zoals die op dat moment wordt gemeten. De data wordt automatisch verstuurd naar het adres waarmee je de reservering hebt gemaakt.
13. Met deze knop kun je de tijdmeting starten. Bij start en end wavelength kun je instellen over welk golflengtegebied in nanometers er wordt gemeten.
14. Hier kun je uitloggen wanneer je je meting hebt afgerond. De laatst gemeten data wordt dan automatisch nog een keer naar je gemaild.