## Metingen met de Laser

Log in op het webexperiment. Je ziet nu de webinterface. Bekijk de webcam die op de plant staat gericht en zet de sluiter open. Je ziet nu als het goed is het laserlicht op het blad vallen op het webcambeeld. Ook zie je het spectrum op de webinterface veranderen van achtergrondruis naar een fluorescentiespectrum.

Als je later nog eens wil kijken naar het fluorescentiespectrum klik je op de Mail Spectdata knop om de data die op dat moment worden gemeten naar je toe te sturen. Je krijgt meteen een mailtje in de mailbox die je hebt gebruikt bij het boeken van het experiment.

In de bijlage zit een tekstbestand met alle meetpunten. De linkerkolom bevat de golflengtes van de gemeten fluorescentie, de rechterkolom bevat de gemeten intensiteit bij deze waarde. Open het bestand bijvoorbeeld met Notepad, selecteer alles en kopieer en plak de datapunten in een spreadsheetprogramma zoals Microsoft Excel, OpenOffice Calc of Apple Numbers. Maak nu een grafiek met op de x-as de verschillende golflengtes en op de y-as de bijbehorende intensiteit

Je kan de meting ook in de tijd volgen. Dit kun je doen in de time measurement grafiek. Boven de grafiek kun je instellen welk golflengtegebied je in de tijd wilt volgen. Zorg in elk geval dat je de fluorescentiegolflengtes meeneemt. Door op Start Measurement te klikken wordt de meting gestart. Het programma telt nu de intensiteit van alle pieken bij de gekozen golflengtes bij elkaar op en zet dit getal uit tegen de gemeten tijd. Je meet nu dus de totale hoeveelheid fluorescent licht dat wordt uitgezonden.

Probeer nu zelf enkele dingen uit. Kijk bijvoorbeeld hoe lang het duurt voordat de plant zichzelf herstelt en weer volledig fluoresceert. Je kan ook kijken wat de verschillen zijn tussen een plant die in het licht of in het donker staat door overdag en ’s avonds te meten en te kijken wat de verschillen zijn. Misschien kun je nog andere leuke proefideeën bedenken?