# 4. Toepassingen

​Glasvezelkabels

Tot voor kort werden de meeste signalen verstuurd door koperen draden. Dit levert nogal wat verlies op, vooral bij lange leidingen. Tegenwoordig wordt steeds meer gebruik gemaakt van optische (=licht) signalen. Het glas moet dan wel ‘glashelder’ zijn.

Omdat de glasvezelkabel erg dun is, zullen de stralen, als ze tegen de binnenwand komen, dit doen onder een hoek die veel groter is dan de grenshoek. De stralen zullen dus spiegelen en er is geen verlies. We moeten er wel voor zorgen dat er geen al te korte bochten of knikken in de kabel voorkomen. In die gevallen zou de straal de kabel wel kunnen verlaten omdat de invalshoek dan onder de grenswaarde ligt.

Pentagonprisma

Dit is een (vijfzijdig) prisma, waarmee het mogelijk is om haakse hoeken over grotere afstand uit te zetten. Door een slimme keuze van de hoeken, in combinatie met spiegelende vlakken, staan de intredende en de uittredende straal altijd precies haaks op elkaar.

(verre)Kijkers

Als je een zwak positieve lens (objectief) combineert met een sterk positieve lens (oculair), levert dit een systeem waarmee je ver weg gelegen objecten groter waarneemt. Er wordt hierbij door dit stelsel van lenzen geen beeld gevormd maar de hoek waarmee de stralen uit de kijker komen is groter dan de hoek waaronder ze binnen komen (zie de stralen I en II) We spreken hier dan ook van een hoekvergroting. Je kunt dit vergelijken met het kijken naar een gebouw. Wanneer je er naar toe loopt, lijkt het groter te worden. Uiteraard is dit niet het geval, je ziet het alleen onder een grotere hoek.

Periscoop

Een periscoop is een apparaat waarmee we ‘om een hoekje’ kunnen kijken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk in riolen of luchtkanalen te kijken zonder er zelf in te hoeven. Het maakt gebruik van twee prisma’s (elk met twee hoeken van 45º en één van 90º)

De solatube

Wat is dit?