## NEN 3140

### De NEN 3140

Deze norm zegt iets over het veilig werken en meten aan elektrotechnische installaties en apparaten

Je mag alleen in uitzonderlijke gevallen onder spanning werken.

De vertrouwde wisselspanning installatie is, mits correct ontworpen en aangelegd, geschikt om spanningsloos gemaakt te kunnen worden. Onder spanning werken is dan ook niet toegestaan volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit (NEN 3140). Enige uitzondering is als aan alle drie de voorwaarden van NEN 3140 bepaling 6.3.0.101 is voldaan.

De NEN 3140, "Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Laagspanning", is de Nederlandse norm (NEN) voor veilige bedrijfsvoering van werkzaamheden nabij, aan of met elektrische objecten in het laagspanningsgebied.

Per maart 2011 is de NEN3140:2011 van kracht.

Het toepassingsgebied is elektrische installaties, machines en gereedschappen.

Toegepast in fabrieken, kantoren, woonhuizen, bouwplaatsen, schepen enzovoorts.

Het betreft hier spanningen onder 1000 volt wissel en 1500 volt gelijk.

De NEN 3140:1998 was de Nederlandse aanvulling op de Algemene bepalingen van de (Europese) norm NEN-EN 50110.

In de bundel "Bedrijfsvoering van elektrische installaties 1998" zijn deze normen samengevoegd.

Hierdoor zijn zij praktisch werkbaar op het terrein van laagspanning.

Voor het hoogspanningsgebied is de NEN 3840 samen met de NEN-EN 50110 van toepassing.

Voor meer informatie over de NEN 3140 vind je hier

Voor het testen van elektrischeapparaten (alles met een stekker) volgens de NEN 3140 zie deze informatie