## Fasen in koudecircuit warmtepomp

In het koudecircuit in de warmtepomp ondergaat de koelvloeistof de volgende stappen:

Verdamper

In de verdamper van de warmtepomp krijgt een koudemiddel (koelvloeistof) de ruimte om te verdampen. De energie die daarvoor nodig is wordt met een warmtewisselaar onttrokken aan de bron van de warmtepomp.

Compressor

Het koudemiddel in gasvorm komt langs een compressor. De compressor gebruikt elektrische energie om de druk op het koudemiddel te vergroten. Door die hogere druk zal het koudemiddel willen condenseren.

Condensor

Door de hogere druk zal het koudemiddel in de condensor gaan condenseren. De warmte die hierbij vrijkomt, zal via een warmtewisselaar worden afgegeven aan de Cv-installaties.

Expansieventiel

Het expansieventiel verlaagt de druk en regelt de toevoer van het koudemiddel naar de verdamper. Dit gebeurt onder invloed van de uittredetemperatuur van de verdamper. Dit wordt zo geregeld dat het koudemiddel volledig verdampt, anders gaat de compressor stuk.

Koudemiddel

Het koudemiddel is een vloeistof met een lage kooktemperatuur, dat circuleert in het circuit van verdamper, compressor en condensor. In deze kringloop verdampt en condenseert het koudemiddel voortdurend.

Een koudemiddel kan giftig of brandbaar zijn, daarom mogen werkzaamheden aan het circuit in de warmtepomp alleen worden verricht door STEK-erkende bedrijven. Dit zijn bedrijven waar de monteurs een speciale cursus hebben gevolgd in de omgang met koudemiddelen.

In de onderstaande afbeelding zijn de drukken en bijbehorende temperaturen die heersen op verschillende plaatsen in het koudecircuit weergegeven.

Werkingsprincipe warmtepomp met drukken en temperaturen