# Windkaart

De jaargemiddelde windsnelheid kan bepaald worden met behulp van de windkaart van Nederland. De nieuwe Windkaart van Nederland geeft informatie over de gemiddelde windsnelheid op 100 meter hoogte voor elke locatie in Nederland. De kaart bestaat uit een overzichtskaart van Nederland en kaarten per provincie. De gemiddelde windsnelheden zijn weergegeven door middel van een kleurcodering.

Op de kaarten zijn de windsnelheden aangegeven met een kleurcodering in stappen van een halve meter per seconde. Voor de weergave van de provincies zijn drie verschillende schalen gebruikt. Bij elke kaart is een schaalbalk afgedrukt zodat u de afstanden in de kaart kunt bepalen. Zo kan voor elke locatie in Nederland de gemiddelde windsnelheid op 100 meter hoogte worden vastgesteld. In figuur 7 is een voorbeeld te zien van een deel van de provincie Groningen.

Op basis van de afgelezen windsnelheden op 100 meter hoogte kan met behulp van onderstaande rekenregel ook de windsnelheid tussen 80 meter en 120 meter afleiden:

- vw de windsnelheid in m/s
- z de hoogte tussen 80 en 120 m waarvan de windsnelheid bepaald moet worden
- C een constante met de waarde 0,023

Het is betrouwbaarder om de jaaropbrengst per locatie en windturbine type te berekenen op basis van windgegevens over een aantal jaren gemeten. Uit de windsnelheidsverdeling (Weibull grafiek) die aangeeft hoeveel uren en hoe hard het waait en met de vermogenskromme van een specifieke windturbine kan een opbrengstprognose worden berekend.

Windkaart van Nederland op 100m hoogte.pdf

Het zal duidelijk zijn dat een windturbine een groot deel van het jaar niet het nominale vermogen levert. Dit wordt tot uitdrukking gebracht in het begrip capaciteitsfactor: de capaciteitsfactor kan worden berekend door de werkelijke jaarproductie aan elektrische energie (in kWh) te delen door de energie die de turbine zou leveren als deze het gehele jaar op vol vermogen zou draaien. De capaciteitsfactor geeft daarmee ook aan hoeveel procent van de tijd de turbine op vollast zou moeten draaien om de volledige jaarproductie te halen. Deze factor wordt bepaald door het

windklimaat in verhouding tot de grootte van de turbine en het vermogen van de generator. Een hoge capaciteitsfactor is mogelijk door een grote diameter van de rotor te combineren met een kleine generator. Dat geeft een tamelijk gelijkmatige opbrengst. Bij moderne windparken ligt de capaciteitsfactor tussen 25% en 35. Dit komt overeen tussen 2190 uur en 3066 uur.