## Darrieus turbine (VAT)

De Darrieus turbine is uitgevoerd met rotorbladen volgens het lift principe. Het voordeel van dit type turbine is dat hij altijd op de wind is gericht en daarom is geen krui-inrichting (Eng. Yaw-system) nodig. (Kruien is het draaien in de wind van een windmolen / windturbine). Alle mechanische en elektrische componenten (tandwielkast, generator, transformator, aansluitkast) bevinden zich op de begane grond. Dat maakt inspectie en onderhoud eenvoudiger en goedkoper. Nadelen zijn: een relatief lage tip-snelheid verhouding en het niet-zelf startend vermogen met behulp van wind.