## TC2.7 - Technische plattegronden

Inleiding Nadat de plattegronden, gevels en doorsneden van een gebouw zijn gemaakt, worden er tekeningen gemaakt die meer vertellen over specifieke gebouwonderdelen. Bijvoorbeeld in een vloerenplan word de overspanningsrichting van een vloer getekent. Deze informatie zorgt ervoor dat de aannemer zijn inschrijfbegroting op een goede wijze kan maken. Opdracht Aan de hand van je bestektekening en het aangeleverd Programma van Eisen maak je de volgende tekeningen: Funderingstekening, met daarin getekend de rioleringen Vloerenplan van de begane grondvloer en de verdiepingsvloer Kapplan Gebruik hiervoor ook de opgedane kennis van de theorielessen Eindproduct Een acad tekening 1:100 op in pdf met bovengenoemde onderdelen inleveren op itslearning.

Relatie Kwalificatiedossier | Werkproces 1.3 Werkproces 2.1
Extra bronnen |