## Het project

Schetsplan.pdf

Tekeningen Via bovenstaande link kan je de benodigde PDF's downloaden, waar de ontwerptekeningen in staan. Hieronder staat het programma van eisen beschreven zoals je dat dient toe te passen binnen het project van periode 2. In deze periode ga je een ontwerptekening van een woning uitwerken tot de bestekfase. Programma van Eisen Gastenverblijf: Fundering 450 x 550 met betonpalen 220 x 220 mm met isolatie Begane grondvloer is een combinatievloer (RC-waarde 4 m2.K/W) dekvloer 70 mm i.v.m. vloerverwarming Verdiepingsvloeren en dakvloer (RC-waarde 5 m2.K/W) breedplaatvloeren; dekvloer 70 mm Spouwmuren (RC-waarde 6 m2.K/W) met kalkzandsteen binnenblad 100-180-120 Dragende binnenmuren 120 mm kalkzandsteen Scheidingswanden begane grond van cellenbeton dik 70 mm Scheidingswanden verdieping van metalstud dik 100 mm H outen Inmetselkozijnen volgens KVT Stalen binnendeurkozijnen ( montage) met opdekdeuren Boeiboorden en buitenbetimmering van Western Red Ceder Kruipruimte min. 700 mm met een bodemafsluiting 150 mm schoon zand Installaties Vloerverwarming begane grond en verdieping. Radiatoren op de verdieping Er moet een warmte koude pomp-installatie worden toegepast. Hiemee kan dan via de vloerverwarming in de winter het huis worden verwarmd en in de zomer wordt gekoeld. Er worden zonnepanelen toegepast om elektriciteit op te wekken.