## Het project

Loods: - Oppervlakte +/- 410 m2 (incl. verdieping) / (volgens opgave verstrekte DO) - Staalbouw, kolommen HEA, liggers IPE - Binnendozen RC-waarde 3,5 m2.K/W - tot 800 mm metselwerk, klasse B3 - deel met verdieping dienend als opslag - stalen trap als ontsluiting met verdieping - Overheaddeur - Aluminium kozijnen - Monoliet gestorte vloer, 10 kN/m2 met verkeersklasse 2 - Lichtstraat in het dak - Dak opgebouwd uit staalplaat, isolatie met RC-waarde 5 m2.K/W en grind - Technische ruimte voor warmtepomp en meterkast (6 m2) - Opslagruimte, brandwerendheideis WBDBO 120 minuten |
Kantoor: - Oppervlakte +/- 175 m2 (excl. vides) / (volgens opgave verstrekte DO) - 2 verdiepingen, b.k. vloer tot b.k. verdiepingsvloer 3600 mm - Begane grond vloer geisoleerde kanaalplaat - Verdiepingsvloer kanaalplaat. Afgewerkt met een zwevende dekvloer - Prefab betonwanden, niet dragend 180 mm - Prefan betonwanden, dragend 220 mm - Prefab ronde betonkolommen, diameter 350 mm - Prefab betonnen ligger, 500 mm breed bij 300 mm hoog - Vliesgevel (stijl/regelwerk, constructief verkitte beglazing, puntvormig bevestigde beglazing of quattro knooppunten - Raamkozijnen houten stel / montagekozijnen, luchtdicht afgeplakt - Metselwerk, klasse B3, totale buitengevel moet een RC-waarde hebben van 6,5 m2.K/W - Systeemwanden, geluidseis dichte wanden minimaal 55 dB, glaswanden 38 dB - Systeemplafonds, vrije keuze tussen gesloten en open systeemplafonds - Vide - Meterkast - Betonnen trap - Kantine / keuken - Printruimte - Archief (verzwaarde vloer) - Kantoor - Showroom - Receptie - Functie van gebouw is een bouwmaterialenhandel
Installaties - Warmtepomp met vloerverwarming voor kantoor - Luchtbehandeling voor kantoor - Kabelgoten in kantoor

Ontwerp A - blad 1

Ontwerp A - blad 2

Ontwerp B - blad 1

Ontwerp B - blad 2

Ontwerp C - blad 1

Ontwerp C - blad 2