## TB8.6 - Bouwplaatsinrichting

Inleiding Logistiek op de bouwplaats is cruciaal voor een efficiente bouwtijd. Opdracht Maak een bouwplaatsinrichting van het project en voeg er een toelichting bij incl. afbeeldingen van de door jou toegepaste bouwplaatselementen. Je bouwkavel is 40 m breed en 50 m diep. Aan de voorkant van je bouwkavel ligt een sloot, de waterdoorvoer moet gegarandeerd blijven. Nu ga je in exacte maatvoering de volgende onderdelen in je bouwplaats opnemen. Let op dat er voldoende ruimte overblijft voor aan- en afvoer van materialen en materieel. directiekeet 3 x 6 m uitvoerderskeet 3 x 6 m schaftkeet 8 personen Spieringkraan reikweidte voldoende voor jouw bouwplan 10 parkeerplaatsen voldoende ruimte voor opslag materiaal 6 lichtmasten hoogte 4 m 8 electra punten 4 watertappunten 1 hoofdaansluitingspunt bouwstroom en -water. bouwlift en of steigers voldoende tijdelijke verharding voor het bouwverkeer VERVOLGENS GA JE UITREKENEN WAT DE KOSTEN ZIJN VOOR DE BOUWPLAATS TOT HET TIJDSTIP DAT JE GEBOUW VOLLEDIG WATER- EN WINDDICHT IS. Eindproduct - Bouwplaatsinrichting (2015-2016 in 3D) - Calculatie in Excel (2015-2016)

Relatie Kwalificatiedossier |
Extra bronnen |