## TC8.8 - Maatvoering

Inleiding Een goede maatvoering is cruciaal voor een goede uitvoering op de bouwplaats. Opdracht - Maatvoeringstekening * Bepaal in de BG-tekening de MOUS-punten * Maak een tabel van de uit te zetten in- en uitwendige hoekpunten van het gebouw * Zet de hoekpunten uit van het gebouw * Zet daarna de Mouspunten uit. * Maak een stappenplanals voorbereiding op de werkzaamheden buiten om het gebouw uit te zetten. Eindproduct In te leveren een stappenplan en de maatvoeringstekening

Relatie Kwalificatiedossier |
Extra bronnen |