## TC3.4 - Profiel

Inleiding Bestudeer de bestektekening die verstrekt is door de docent. Je zie op deze tekening 4 gevels. Op de werktekeningen worden de definitieve hoogtematen muren en de kozijnen getekend en gemaatvoerd. Met deze tekening kan de timmerman op de bouwplaats de profielen voor het metselwerk en de kozijnen op de juiste plaats zetten en/of monteren. Lees ook goed de projectcontext om de juiste eisen en materialen te verwerken in de tekeningen. Bijvoorbeeld hoe dik de muren zijn. Het binnenblad is van beton Lees ook goed de projectcontext om de juiste eisen en materialen te verwerken in de tekeningen. Bijvoorbeeld hoe dik de muren zijn. Opdracht: Teken schaal 1:20 de Profieldoorsnede van de Rechter zijgevel. Deze drs. moet worden gemaakt t.p.v. kozijnmerk 203 naast de voordeur. Indien de tekening gereed is controleer je of alle onderdelen die op een doorsnedetekening moeten staan ook getekend zijn. Je kan dit doen door op It’s-Learning bij onderwijsmagazijn-algemeen de tekenvoorschriften de raadplegen. Denk aan hoogtemaatvoering en teksten van wandopbouw en vloeropbouw Plaats deze op een A-3 formaat (staand) inclusief onderhoek. Print deze uit en laat de tekening controleren door de docent voordat je hem inlever op it’s learning Eindproduct Een acad tekening 1:20 op A3 format (staand) omzetten in pdf en inleveren op itslearning.

Relatie Kwalificatiedossier | Werkproces 2.1
Extra bronnen |