## TC3.5 - Werktekening scharnierkap

Inleiding In de seriematige woningbouw wordt er tegenwoordig nog hoofdzakelijk dak-elementen toegepast. Deze zg. scharnierkappen worden in de fabriek geheel geprefabriceerd en naar de bouw getransporteerd op het moment dat ze geplaatst kunnen worden. Vaak is er ook nog een knieschot nodig ter ondersteuning. Om deze nauwkeurig te kunnen plaatsen worden er werktekeningen gemaakt. Hierin worden ook de juiste afmetingen aangegeven en hoe deze worden bevestigd. De bevestiging wordt op een randgording gedaan met lange schroeven. De randgordingen worden vastgezet met zg. F-ankers op de betonvoer. Doordat de elementen en de maatvoering niet altijd 100 % nauwkeurig is, moet je altijd bij prefab elementen altijd stelruimte toepassen. Dit zal altijd op tekeningen aangegeven moeten worden. Opdracht Teken schaal 1:20 het vloerenplan van de tweede verdiepingsvloer. Indien de tekening gereed is kan je de randgordingen met de F-ankers, de dak-elementen en de knieschotten erin gaan tekenen. Denk aan de stelruimte. Plaats deze op een A-3 formaat inclusief onderhoek. Print deze uit en laat de tekening controleren door de docent voordat je hem inlever op it’s learning Tevens teken je schaal 1:2 een doorsnede-detail hoe het F-anker en de randgording zijn geplaatst met de nodige bevestigingsmiddelen. Plaats deze op een A-3 formaat (staand) inclusief onderhoek. Print deze uit en laat de tekening controleren door de docent voordat je hem inlever op it’s learning. Maak een verslag over de materialen ( hout, folie en isolatie), de nodige ankers en bevestigingsmiddelen met foto’s van de scharnierkap. Eindproduct Een acad tekening 1:20 op A3 format omzetten in pdf en inleveren op itslearning. Een acad tekening 1:20 op A3 format (staand) omzetten in pdf en inleveren op itslearning. Een verslag over welke materialen en bevestigingsmiddelen voor deze scharnierkap worden toegepast.

Relatie Kwalificatiedossier | Werkproces 2.1
Extra bronnen |