# Kosten

De totale investering

Bepaling van het feitelijke rendement van zonnepanelen gebeurt onder Standaard Test Condities (STC). Dat betekent een instraling van 1000 W/m2 (stralend blauwe hemel in juni) bij een zonneceltemperatuur van 25ºC. Het vermogen dat een bepaald paneel onder deze omstandigheden levert, is het zogenoemde piekvermogen, uitgedrukt in wattpiek Een zonnestroomsysteem gaat ongeveer 25 jaar mee. Een systeem van 6 panelen (met een vermogen van 1.500 watt-piek) kostte in 2014 inclusief omvormer en installatie ongeveer 3.000 euro. In de loop van de tijd komen daar onderhoudskosten bij. Per 10 m2 aan panelen is dat ongeveer €900,- over de hele levensduur van het systeem. De totale investering is in ongeveer 11 jaar terug te verdienen. Saldering Als een zonnestroomsysteem meer stroom aan het net afgeeft dan de eigenaar zelf gebruikt, wordt dit verrekend met de energieleverancier. Die betaalt daarvoor de prijs van gewone stroom (in 2015/2016 gemiddeld 0,22 euro per kWh). Dit wordt saldering genoemd. Energiebedrijven zijn wettelijk verplicht om dit te doen, in elk geval tot 2020. Om te meten hoeveel stroom een huishouden aanlevert en afneemt, is een speciale meter nodig. Hierover lees je meer in thema 2. |  |