# Rendement

Rendement zonnestroomsystemen

Bepaling van het feitelijke rendement van zonnepanelen gebeurt onder Standaard Test Condities (STC). Dat betekent een instraling van 1000 W/m2 (stralend blauwe hemel in juni) bij een zonneceltemperatuur van 25ºC. Het vermogen dat een bepaald paneel onder deze omstandigheden levert, is het zogenoemde piekvermogen, uitgedrukt in wattpiek (Wp). Bijvoorbeeld: een zonnepaneel met een celoppervlak van 1 m2 en een rendement van 15%, heeft een piekvermogen van 0,15 x 1000 = 150 Wp. Gemiddeld produceert een zonnepanelensysteem van 6 panelen jaarlijks ruim 1.300 kWh elektriciteit. Bij de energieleverancier zou je hiervoor 290 euro betalen (prijspeil 2015/2016). Een huishouden bespaart in dit voorbeeld dus bijna €300 op de energierekening. Als de elektriciteitsprijzen gaan stijgen, wordt de besparing natuurlijk groter. 1.300 kWh is een gemiddelde. Dat betekent dat een zonnestroomsysteem ook meer of minder opbrengst kan hebben. Dit hangt af van het aantal zonnepanelen op het dak, de hoeveelheid zonneschijn en de maximale zoninstraling. De maximale zoninstraling wordt bepaald door de oriëntatie en de hellingshoek van het dak. Oriëntatie Met oriëntatie wordt bedoeld: de richting waarin de zonnepanelen staan opgesteld, bijvoorbeeld zuid of zuidoost. Hellingshoek De hellingshoek is de hoek waaronder de zonnepanelen ten opzichte van het horizontale vlak staan opgesteld. Optimale opstelling De optimale opstelling voor een zonnepaneel in Nederland is: hellingshoek 36°; oriëntatie zuid, 5° naar het westen). Bij deze opstelling ontvangt het zonnepaneel ruim 1100 uren volle zon per jaar. Het grootste deel van de tijd levert het systeem echter minder omdat de zon niet altijd zo sterk schijnt. Daardoor is de opbrengst van een zonnestroomsysteem vaak niet genoeg voor de totale energiebehoefte van het huishouden. Meestal wordt er dus ook nog stroom van een energieleverancier gebruikt. Opbrengst zonnestroomsysteem bij verschillende oriëntaties en dakhellingen |  |