# Mapping

Voor de bewerking van de luchtfoto's maken we in de cursus van AOC Oost gebruik van dronedeploy.com/

In januari 2016 hebben we verschillende mensen geraadpleegd. Daar kwam toen het volgende uit.

Ruben de Vries van VHL raadt aan om gebruik te maken van de software van Agisoft:

www.agisoft.com

Als je kaarten wil maken, dan kan je volgens Roger Borre van Dronexpert het beste gebruik maken van DroneDeploy. Zie video:

NDVI Mapping with DroneDeploy - The Ag Scout Series

Jan Benner houdt het voorlopig bij pix4d. Zie video:

Pix4D Webinar 7: Pix4Dmapper Outputs in AutoCAD and ArcGIS

Pix4D Webinar 12: DJI Phantom: Mapping and 3D Modeling

Walter Ketel van Cobra Boomadviseurs geeft aan dat je simpel binnen ArcGIS de luchtfoto’s kunt bewerken. Je gebruikt hiervoor de knop ‘georeferencing’. (NB: maar dat moet je eerst een bruikbaar orthomozaïek gemaakt hebben).

Willem Jan Vierbergen van ESRI beveelt deze mogelijkheid ook aan. Hij mailt: "Op dit moment is het al mogelijk om luchtfoto’s aan te laten sluiten op bestaande kaarten, dit noemen we Georeferencing. Zie help: http://desktop.arcgis.com/en/desktop/latest/manage-data/raster-and-images/fundamentals-for-georeferencing-a-raster-dataset.htm. Hiervoor is een ArcGIS for Desktop Standard (of hoger) licentie nodig."

Walter Ketel zegt over de nauwkeurigheid van de foto's nog het volgende:

De hoogte-waarde van de GPS in de drone is eigenlijk vrij slecht. Als je heel nauwkeurig wilt werken, dan moet je eerst een aantal refentiepunten precies inmeten. Hiervoor gebruik je bijvoorbeeld een paar gekleurde plastic zakken. Maar voor een eerste kennismaking met GIS en drones is het eigenlijk niet nodig om een dergelijke precisie te halen.

Georeferencing Google Earth images

Georeferencing in ArcMap Tutorial

Georeferencing Imagery in ArcGIS 10.1 (by Rick Marshall)